Описание платы R2-D2_ LCF_ESR meter_ Ruslan_V1.01
(На что обратить внимание при повторении.)
Критичные элементы, использованые компоненты и возможные варианты замены.
Использованые  детали:
Основной блок:
R1 – составлен из двух резисторов 0,25вт (это по импортному стандарту, по советским габаритам  это соответствует  МЛТ- 0,125вт). 
Вместо них можно использовать один на их суммарную величину (например 3,3K + 470 Ом, 5%)
Все резисторы в моей версии прибора этих габаритов, можно использовать 0,125вт.
R2 – то же самое, 680+150 ом (5%)
R3 – то же самое, 150+33 Ом (5%)
R4,R5,R6 – 2,2K (5%)
R7 – 3K (5%)
R8,R10 – 10K (5%)
R9 – 1K...2К2 подстроечный резистор (желательно высокого качества)
R11 – 1K (5%)
R12 – 2K (1%)
R13 – 330K (5%)
R14 – 18K (1%)
R15 – 1K (1%)
R16 – 4,7K (1%)
R17 – 270 (1%)
R18 – 10K (1%)
R19 – 1K (1%)
R20 – 33…47 (5%) (для пьезоэлектрического (высокоомного) бипера)
R21 – 4,7K (5%)
R22 – 33 (5%)
R23 – 10K (5%)
R24 – 330K (5%)
R25 – 10K (5%)
R26 – 10K (5%)
R27 – 100 (5%)
R28,R30,R32,R34 – 3,3K (5%)
R29,R31,R33,R35 – 6,2K (5%)
R36 – 10K (5%)
R37 – 2K (5%)
R38 – 10K (5%)
Конденсаторы:
C1,C2 – 0,1uF (ceramic)
C3 – подстроечный малогабаритный конденсатор, емкость 4/20 или 5/22pF
С4 – 22pF NPO
C5 – 33pF NPO
C6,C7,C8,C9,C10,C11,C12,C14 – 0,1uF (ceramic)
C13 – 220uF,10V (или 330uF,подходящий по размеру)
C14,C15 – 0,1uF (ceramic)
C16 – 100uF,10V (или 220uF)
C17 – 0,1uF (ceramic)
C18 – 10uF (tantalum), можно 22uF
С19 – 0,1uF (ceramic)
Диоды:
VD1,VD2,VD3 – TL431A (предпочтительно от Texas Instruments)
VD4 – 1N4002 (или 1N4003…1N4007)
Транзисторы:
VT1,VT2,VT3 – 2SA733P http://www.fairchildsemi.com/ds/2S/2SA733.pdf 
(или LA733P http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/on_semiconductor/LA733P-D.PDF  ,
 или 2SA1015 http://phys.thu.edu.tw/~mengwen/exp-electronics/datasheet/2SA1015.pdf  )
VT4 – IPS13N03LA (http://www.infineon.com/dgdl/IPD13N03LA_Rev2.2_G.pdf?folderId=db3a304412b407950112b408e8c90004&fileId=db3a304412b407950112b42a9a6943b4 ) Или другой аналогичный, IPU или IPD. Можно и другие, с аналогичными параметрами и распайкой контактов.
VT5 - NTF6P02T3 http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/on_semiconductor/NTF6P02T3-D.PDF  или аналогичный.
Микросхемы:
OP1 – TL082 (TI или ST). http://www.ti.com/lit/ds/snosbw5b/snosbw5b.pdf  http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/SGSThomsonMicroelectronics/mXuxuyv.pdf 
Рекомендуемые замены (в последнее время люди жалуются, что попадается много бракованных  TL082):
Наилучший вариант  замены  – AD823 или аналогичный с Rail-to-Rail и допускающий работу на +/-5V.
Чуть хуже по параметрам, но и более дешевые (чем AD823) варианты замены:
TL052 от TI
NJM2082D от JRC 
Проверенно работают (но хуже чем приведенные выше)
NJM082D от JRC
LF353  от National Semiconductor
CPU - PIC18F2520 http://ww1.microchip.com/downloads/en/devicedoc/39631e.pdf 
Другие детали:
Кварц  10МГц – 1
L2,L3 – Ferrite Bead. http://www.hiwtc.com/photo/products/9/01/44/14493.jpg 
L4 - 22uH индуктивность (можно 15…33uH).
DB9F – разъем DB9 (female)
Piezobuzzer  - пьезокерамический (высокомный!)
Панелька 28-pin (узкая, шаг 2,54мм) для CPU.
Блок питания:
(Перечень дан в описании к соотвествующему блоку).
На выбор:
можно использовать трансформаторный блок питания (со средней точкой, он обеспечивают наилучшую стабильность показаний) или блок питания от сетевого адаптера с преобразователем.  Плата имеет совместимость и с батарейной версией питания тоже.

LCD блок и кнопки:
Резисторы:
(Не закончено... не было времени закончить  ).

 Видео 1: http://www.youtube.com/watch?v=WBisnw8uTT0&feature=youtu.be 
Еще видео c осцилограммами  – на странице http://vrtp.ru/index.php?showtopic=21040&st=450 
С уважением, Ruslan.
Последнее изменение: 23 Марта, 2013.
