Переделка зарядки шуруповерта Sturm JDA-180KA
15.06.2019. Сосед по даче принес мне шуруповерт Sturm, зарядку к нему JDA-180KA и NiCd АКБ на 18 В. АКБ не работала при проверке оказалось, что напряжение на ней 0 В и вся АКБ в закоротке. Такое бывает, когда АКБ долго не используется. Чтобы этого не происходило, иногда батарею надо полностью разряжать, а потом заряжать. Восстановлению такие батареи не подлежат, хотя некоторые «веселые ребята» из инета, с пеной у рта говорят о возможном восстановлении. Было принято решение приобрести новые аккумуляторы и собрать из них АКБ. На Алиэкспресс были приобретены 15 шт. NiMh аккумуляторов и была собрана новая батарея. Аккумуляторы должны быть с приваренными выводами, если у вас нет конденсаторной сварки. Переделал и штатную зарядку  JDA-180KA так как, судя по схеме зарядный ток в ней ничем не ограничивался, и вся надежда была только на термопредохранитель, стоявший на верхних банках батареи и никак не контролирующий нижние банки. 
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Было принято решение переделать зарядку под максимальный зарядный ток 400 мА. Что составляет чуть более 0.1С батареи при ее емкости 3000 мА/час. При этом, хотя и увеличивается время заряда, зато нет риска перегрева аккумуляторов, что в свое время увеличивает срок жизни батареи. Из батареи был удален термопредохранитель и 3-ий контакт. Этот же контакт был удален с платы зарядки и удалены все элементы, кроме диодного моста и светодиодов. 
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Вот схема переделанной зарядки. На стабилизаторе DA1 собран стандартный стабилизатор тока, у меня применен отечественный аналог LT1084, хотя можно применить и LM317, если позволяет выходное напряжение трансформатора. При этом напряжение после выпрямителя должно быть не менее 25 В. Резистор R3 ограничивает максимальный ток зарядки на уровне 400 мА. На элементах VD2, R5, VT1, HL2, R2 собран узел контроля окончания заряда батареи. Первоначально ток заряда максимальный и падение напряжения на диоде VD2, открывает транзистор VT1 и светодиод HL2 светится. По мере заряда батареи  уменьшается ток заряда и уменьшается  падение напряжения на диоде, светодиод плавно гаснет. По степени свечения светодиода, можно судить об уровне зарядки АКБ. При максимальной зарядке свечение минимальное. В исходной схеме этого индикатора не было резистора R4 и АКБ могла стоят сколько угодно долго на зарядке, так как даже малый ток, вызывал падение напряжение на диоде, достаточное для открытия транзистора и следовательно свечения светодиода. Для устранения этой неопределенности и был введен резистор R4. Подбором этого резистора можно регулировать степень свечения светодиода в зависимости от величины зарядного тока. Окончанием зарядки можно считать уменьшение зарядного тока до 30 мА. 
