Приветствую,собираю Tesoro Bandido и возник вопрос по преобразователю -5 вольт.
Эта схема родного преобразователя -5 в,но уж не знаю почему народ на него «ругается»,дескать нет там -5,хорошо если -3,9 или -4 вольта,вот я и засомневался,а стоит ли?
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Вот эта часть схемы была вместе с «модификацией»,которую делаю я на двух платах,посмотрел  и понял что её какой-то диверсант-вредитель рисовал,как-то не понравилась мне она  совсем.
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Ещё при изготовлении прикинул,что схема как в Lobo -5 в. то что нужно – сделал,но …
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В общем вставил микры в панельки и замерил потребление всей системы в целом,так вот если не вставлять CD4024 выходит +5/-4,8 вольт, потребление 15mA,а если вставить,то -4,8 опускается до 0 вольт,а потребление начинает хаотично прыгать от  15 до 45mA не останавливаясь ,но стоит отсоединить  7 ногу 7660 всё приходит в норму(CD4024 стоит на своём месте),появляется  - 4,8 в и потребление становится 15 mA – что может быть за фигня? 
Датчик не подключен,следовательно генерации с 12 ножки CD4024 нет,может поэтому такая фигня?
Я конечно понимаю что потребление ещё повысится,ведь прибор по сути ещё не работает.Даже начал задумываться,а не сделать ли -5в. по родной схеме,ну а что ,сделаю платку невеличку, чтоб в панельку вместо 7660 вставлялась и нормально,ничего лепить не нужно будет,хз короче с ситуёвиной этой.
Может есть какие мысли,догадки,версии,почему так происходит,ведь в Lobo работает?
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